Hinnapakkumuse vorm

**Juhised pakkujatele**

* Pakkumine peab vastama hanke alusdokumendis esitatud tingimustele ega või olla mis tahes muul viisil eksitav.
* Pakkumise maksumus peab sisaldama kõiki hanke objektiga seotud kulusid.
* Pakkuja peab oma pakkumise mahtu arvestama ka need tööd, mis ei ole pakkumise kutse dokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes ametialasele professionaalsusele, vajalikud pakkumise kutse dokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks ja Hankija taotlustele vastavaks teostamiseks.
* Pakkumise maksumus peab sisaldama kõiki hanke objektiga seotud kulusid, samuti peab maksumus olema lõplik ja sisaldama kõiki Pakkuja hanke ettevalmistuse ja teostusega kaasnevaid kulutusi. Pakkumise maksumus esitatakse Eurodes ilma käibemaksuta.
* Ostjal on õigus lükata tagasi iga pakkumine, mis ei vasta pakkumise kutse dokumentatsioonile. Samuti on Ostjal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised, kui kõik pakkumised kokku on kõrgema hinnaga kui Ostja poolt eeldatav projekti maksumus.
* **Ostja jätab endale õiguse jätta ära Pakkuja poolt esitatud pakkumusest osade tööde tellimine ja teostus ja tasumine (töö nr 1 kuni töö nr. 14 vahemikus) juhul kui tööde summa kokku ületab Ostja poolt eeldatav projekti maksumus. Tööde prioriteetsuse ja tellitavate tööde nimistu määrab ära hankekomisjon, peale pakkumuste laekumist.** (ehk, kui tööde summa kokku ületab eelarve, siis Ostja valib tehtavad tööd ja tööde hulga vastavalt kuni eeldatava projekti maksumuse täitumiseni sh arvestades juurde kuni +10%)

 **Pakkumuse maksumus.**

**Ära tuleb täita rohelisega lahtrid**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tööliik / süsteem | Ühiku hind | Kogus  | Kokku |
|  |   |  | Maksumus kokku  |
| Töö nr. | Tööde teostus + materjalid + seadmed EUR(km-ta) | EUR (km-ta) |
| 1 | Mahalaadimisruumi ukse esine. Remonttöö injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 25 m2 |   | 1 komplekt |   |
| 2 | Konteineri plats. Asfalteeritav killustikalusega ala 24 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 3 | Autokaalud. Freesimistööd, uue asfaldikihi paigaldustööd 176 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 4 | Raudtee ülesõidu remonttööd, 104 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 5 | Lao ukse esise remont, Freesimistööd, uue asfaldikihi paigaldustööd |  | 1 komplekt |  |
| 6 | Asfaldiparandus ja augu remonttööd, Remonttöö injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 86 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 7 | Teekünnise piirkonna remonttöö ja teekünnise rajamine. Freesimistööd, uue asfaldikihi paigaldustööd ja teekünnise rajamistööd. 166 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 8 | Asfalti pragunemise parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 8 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 9 | Veokite parkla teeotsa parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 40 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 10 | Sõiduautode avatud parkla pragunemise parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 8 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 11 | Adminhoone pragunemise parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 39 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 12 | Betoon tee katete parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 36 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 13 | Asfalt tee keskosa parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 15 m2 |  | 1 komplekt |  |
| 14 | Kasutuseta raudtee tasandamine remont, parandustööd injekt süstimise-pritskillustiku meetodil 35 m2 |  | 1 komplekt |  |
|  | **Pakkumuse maksumus kokku EUR ilma km-ta (Maksumus kokku)** |  |

Kinnitame, et

* pakkumus vastab hanke alusdokumendis esitatud tingimustele ega ei ole mis tahes muul viisil eksitav;
* pakkumise maksumus sisaldab kõiki hanke objektiga seotud kulusid;
* pakkumise mahtu on arvestatud ka need tööd, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes ametialasele professionaalsusele, vajalikud hanke alusdokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks ja Hankija taotlustele vastavaks teostamiseks.
* pakkumise maksumus on lõplik ja sisaldab kõiki hanke ettevalmistuse ja teostusega kaasnevaid kulutusi.
* pakkumuse maksumus on esitatud eurodes, kahe kohaga pärast koma ning ilma käibemaksuta.

Juhul kui meie pakkumus tunnistatakse edukaks, kohustume tähtaegselt esitama tööde graafiku tarnima vajaliku materjali ja tähtaegselt ja kvaliteetselt teostama kõik tööd ja nõutud kontrolltoimingud.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja digiallkiri