Peale lammutustöid enne põrandate valu, kipsi- ja maalritöid nurkade ja pragude täitmine hallituskindla hermeetiku/silikooniga (eriti hoolikalt põranda ja seina liitumiskohtades ja põranda paneelide vahed).

Võimaluse korral kasutada ära olemasolevad paigaldatud kipsplaadist aknapõsed, ülejäänud viimistlusplaadid kõik eemaldada.

Vajadusel radiaatorite horisontaalsete torude painutuste/pikkuste korrigeerimine vastavalt radiaatori paiknemise muutumisele peale radiaatori taguste plaatide paigaldamist.

Vaheseinad paigaldada enne põrandate valamist.

Karkassi ja seina/lae/põranda vahele paigaldada amortisatsioonilindid vastavalt juhendile.

Peale kipsplaatide paigaldamist paigaldada põranda ja lae liitekohtadesse hermeetik vastavalt juhendile.

Enne põrandate valamist paigaldada seintele deformatsioonilindid vastavalt nõuetele.

Kipsist põrandavalu

Duširuumi seinte karkasi samm max 30cm. Karkassi paksus võimaluse korral 95mm, seejuures arvestada, et köögis peab jääma duširuumi seinast välisseinani 205cm köögimööbli paigalduseks.

Karkasside täiteks kasutada klaasvilla Knauf TP115 või samaväärne.

Aurutõke paigaldada vastalt juhendile.

Kasutada Mapei hüdroisolatsiooni ja plaatimise tooteid. Keraamilised seina- ja põrandaplaadid ning vuugisegu toon kooskõlastada tellijaga. Kasutada kahekomponentset vuukimissegu.

Kipsikruvid kuumtsingitud.

Kipsplaatide paigaldus olemasolevatele seintele Knauf Perlfixiga välja arvatud magamistoa ja elutoa pikad välisseinad, kus paigaldatakse seintele CD karkass U-klambriga. Kõigis nurkades kasutada nurgakaitseliiste.

Lae kipsplaadid Gyproc 4PRO või analoogne (4 serva õhendusega).

Kõik seinad ja laed viimistlustööde tasemega Q4. Seinte värvimisel kasutada Sadolin P6 või samaväärne. Kasutada Sadolin või Tikkurila täismatt laevärvi.

3x CAT6 trepikoja kilbist nõrkvoolu kilpi koridoris.

Tugevvoolu kaabel 3x4mm trepikoja kilbist korteri kaitsmekilpi.

Tugevvoolu ja nõrkvoolu kaablid peavad asuma vähemalt 15cm omavahelisel kaugusel.

Trepikoja mõõdikute kilbist korterini peale kaablite paigaldamist kaablid katta ja viimistleda samaväärselt olemasoleva trepikoja viimistlusele.

Jalatsisüvendi ja duširuumi ukse vahele paigaldada süvistatavad tugevvoolu ja nõrkvoolu kilbid (tugevvool ülevalpool, nõrkvool allpool).

Torude, pistikupesade ja kaablite täpne paiknemine kooskõlastada tellijaga enne teostust. Kaablid vedada paralleelselt seintega või lagedega (mitte diagonaalselt).

Duširuumi ja magamistoa uks tammespoon täisuks ilma lävepakuta. Lukukomplektid ja ukselingid kooskõlastada tellijaga. Haapsalu uksed Sviby 3PH

Põranda- ja ukseliistud kooskõlastada tellijaga.