Töö kirjeldus:

Teostada elektrijuhtemete vahetus kahetoalises korteris mille suurus on 38,7m2.

Vahetada kogu juhtmestik kilbini, mis asub esikus, kilbi sisu jääb samaks. Vannitoas jääb lamp valgusti ukse kohale.

Juhtmestiku võib vedada võimalikult lihtsalt, kasutades ära seina ääres olevaid liiste või siis uut MDF-st tehtavat lage, kasutades võimalikult vähe sissefreesimis lahendust.

Töö sisaldab ka dokumentatsiooni ning töö käigus tekkinud prahi ja jäätmete koristamist ning utiliseerimist.