**Haljastuse taastamine**

Vajalike tööde nimekiri:

1. 300m2 aia pinnas vaja koorida 15cm sügavuselt, asendada uue mullaga, kalded paika panna, et liigvesi ei koguneks aeda, külvata uus muru;
2. Elupuuheki istutamine
	1. Istutusala kaevamine – laius 1m, sügavus 50cm, põhjas killustikpadi geotekstiilkanga sees ca 10cm – vajalik, kuna tegu on savise pinnasega, et liigvett ära juhtida;
	2. Heki istutamine. Puud Brabant, kõrgus min 120cm, istutusvahed taimedel 50-60cm, kokku 102 taime. Juurepalli ümber olev kangas kergelt juurepallist eemale lükata, vajadusel alumisest osast võib teha sisselõike. Pottides olevate istikute puhul vaadata üle mullapall - kui juurepall on liiga tihe, siis juuri natuke harutada lahti. Vajadusel võib juurepalli otsast natuke maha raiuda;
	3. kasutada umbrohukangast hoidmaks ära umbrohu läbikasvamist istikutest;
	4. kasutada umbrohukanga kaitsmiseks jämedat multsi;
3. hoovi katmiseks ja elupuude istutamiseks kasutada kvaliteetset haljastusmulda - eelistatavalt sõelutud põllumulda.
4. Piirdeaia korrigeerimine
	1. nii kõrguse, kui liini sirgsus vajavad parandamist, sh aiavärava korrigeerimine.
	2. Piirdeaia postidele tuleb paigaldada nurga diagonaalid
5. Kuna aiale saab ligi üle maja juures asuva üldala, siis tuleks peale tööde teostamist üldala muru taastada (rööpad jne) – ca 100 m2.

Hinnapakkumises kõik tööd palun tuua välja võimalikult detailselt, hinnad lahku lööduna.