**Hoonete vundamendi plaanid**

Pilt, millel on kujutatud Ristkülik, diagramm, Paralleelne, järjekord

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

**Lähteülesanne**

1. Kaks hoonet
2. Kokku betoneeritavat põrandapinda ca 250m²
3. Teostada tuleb järgnevad tööd:
   1. Põranda betoneerimine margiga C30/37
   2. Sellest 60 m² tuleb valada 13-15 cm ja ülejäänud pinnale 8-10 cm betoonikiht
   3. Valatud betooni tasandamine ja pinnakõvendiga katmine
   4. Lihvimine

Tööde teostamine soovitavalt 26 või 27 nädal.