23.04.2024

**Tehnilised tingimused nr 6-2/570**

Väljastame vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused kinnistu liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aadressil Tamme tn 11, Aegviidu, Anija vald, Harju maakond.

Omandivorm: Eramu

Kinnistu pindala: 2143 m2

Katastritähis:

Hoone suletud netopind: 76,5 m2

**VEEVARUSTUS**

Liitumispunkt: Kinnistu piiril olev maakraan „6“ DN 25, toruots DE 32 mm PE, sügavusel umbes 1,8 m (Lisa 1) on välja ehitatud OÜ Raven poolt.

Rajatav kinnistu veetoru: DE 32 mm PEM  
  
Veemõõdusõlm (Lisa 2) ehitada kuiva, sooja ja valgustatud ruumi.

Veemõõtja: DN 15 (paigaldab OÜ Raven)

**KANALISATSIOON**

Liitumispunkt: Liitumiskaev PK-74, toruots DE 110 mm PVC (Lisa 1). Liitumispunkt on välja ehitatud OÜ Raven poolt.

Rajatav kinnistu kanalisatsioonitoru: DE 110 mm PVC

**SADEVEED**

Drenaaź: Immutada pinnasesse kinnistu piires.

* Projektid esitada kooskõlastamiseks OÜ Raven digitaalselt dwg või pdf-formaadis;
* Projekteerimisel kasutada EV kehtivaid ehitusnorme ja eeskirju ning lähtuda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja projekteerimise tehnilistest tüüptingimustest, mis on leitav OÜ Raveni kodulehelt [raven\_ttt.pdf (ravenou.ee)](https://ravenou.ee/images/stories/failid/raven_ttt.pdf)<http://www.ravenou.ee/images/stories/failid/raven_ttt.pdf>;
* Enne kinnistusiseste torustike paigaldamist sõlmida liitumisleping OÜ Raven -iga;
* Enne vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise alustamist sõlmida teenusleping OÜ Raven -iga
* Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Lisa 1 liitumispunktid ÜVK

Lisa 2 veemõõdusõlme skeem

Lisa 3 veemõõdusõlme seletav joonis

Lugupidamisega

Ando Voosel

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raven OÜ

Tootmisjuht

510 6826  
[ando.voosel@ravenou.ee](mailto:ando.voosel@ravenou.ee)