Kuuri projekt

Asukoht – ............ Rahivere, Jõgeva vald, Jõgevamaa

Omanik – ...............



Ehituse eesmärk – uue suurema kuuri ehitus, mis mahutaks majapidamisse vajalikud tööriistad ja kasutatavad tehnika.

Kuuri ei tule vett ega soojendust. Aastaringselt on ruum jahe



Kuuri plaan



Tabel 1

Nurkade koordinaadid

.

Tabel 2



|  |  |
| --- | --- |
| Seinapaksus koos karkassiga | 10,25 cm |
| Seina materjal | Trapetsprofiil / tumepunane |
| Seinamõõdud | 10x2,8 m + 10x2,8 m6x2,8 m + 6x2,8 m |
| Seina kõrgus | 2,8 m |
| Kogu kõrgus | 3,8 m |
| Pindala | 60 $m^{2}$ |
| Ruumala | 168 $m^{3}$ |
| Katuse üleulatuvas ja kaldenurk | 0,3 m30° kraadi |
| Katuse pindala | 38 $m^{2}$ + 38 $m^{2}$ |
| Katuse materjal | Trapetsprofiil / tumepunane |
| Külje ukseava mõõdud | 0,8x2 m |
| Esiukseava mõõdud | 2x2,8 m + 2x2,8 m |

Kuuri karkass



|  |  |
| --- | --- |
| Vundamendi postLäbimõõt 15 cm | 14 tk 1 m |
| Külje toepruss 10x15 cm | 6tk 10m |
| Otsa toepruss 10x15 cm | 5tk 6m |
| Külje pruss 10x15 cm  | 14tk 2,8m |
| Sarikad 5x10 cm | 10 tk 3,30 m |
| Sarika kõrgus 5x10 cm | 2 tk 1m |
| Sarika kesk pruss 5x10 cm | 1 tk 10,3 m |

Tabel 3