Seletuskiri

 Aiamaja köögi ja tualetti ruumide pinda suurendamiseks

 Sindi , …………

Köögi ja tualettiruumidele ehitatakse juurde 7m2 lisa pinda.

 Maja vundamentile lisatakse kerge lintvundament.

 Seinad puitprussidest 50x150 , täidetud kivivillaga. Ruumipoolsel seinal aurutõke ja osb plaat. Välisseinal tuuletõkeplaat ja voodrilaud kollast värvi.

 Tuulutav põrand 50x200 prussidset, soojustatud kivivillaga . Ruumi poolt paigaldatakse aurutõke.

 Maja katus pikendatakse juurdeehitatud pinnale samasugustega materialidega ja kunstruktsiooniga. Katuse kate eterniit Eurofala pruuni värvi.

26.09.10