|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ehitusettevõtja | KAETUD TÖÖDE AKT 8 |  |
| 1. Kuupäev   21.08.2019 |
| 1. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr   Tammelaane tee 6, Pringi, Viimsi vald | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Kaetud tööde ülevaatuse teostajad:**   |  | | --- | | **Töövõtja esindaja: Tatjana Baraševa** | | **Alltöövõtja esindaja:** | | **Tellija / järelvalve esindaja: Kaupo Jälle** | | **Projekteerija esindaja:** | |  | |
| **5. Ülevaatuse TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:**  **1)** Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd**: Difuusne aluskate, tuulutuspruss 50\*100 samm 900, katuseroov 22\*100 samm 400, veekindel veneer 21 mm**      **2) Tööd on teostatud** (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr ja kuupäevad): RTG Arhitektid OÜ Töö nr. 18029 joonis katuse plaan 22.10.2018  **järgi.**  **3) Töö tegemisel on kasutatud** (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad: Pruss 50\*200,Ogaplaatfermid 22 tk, tugevdusega nurgikud 90\*90\*65, ankrukruvid    **4)** Tööde alustamise kuupäev:**22.08.2019** Tööde lõpetamise kuupäev **15.09.2019**  **5) Muud märkused: Ogaplaatfermid (22tk) on paigaldatud tugevdatud nurgikutega 90\*90\*65 müürlatile 50\*200** c        6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde  vastuvõtu nõuetele.  **7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde** (tööde ja konstruktsioonide nimetused):  Aluskatuse ehitus **tegemine lubatud.** |
| **6. ALLKIRJAD:** Töövõtja Alltöövõtja Tellija / järelvalve Projekteerija ––––––––– ––––––––– **Tatjana Baraševa Kaupo Jälle**  –––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– |
| **7. AKTI LISAD:** (joonised, fotod vms)  **Manusena kaasas** |
| Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta. |